
1. Сила приложена в плоскости стыка. Болты установлены с зазором. Изобразить поперечное сечение соединения по болту. Рассчитать минимальный внутренний диаметр болта. Известны размеры *,* сила , класс прочности болта, коэффициент трения между деталями , коэффициент запаса по сдвигу .



1. Рассчитать одно сварное соединение, изображённое на эскизе.

